计算电磁学第六次讲义
修正的Maxwell’ equation：


反射率：


PML Grading（Polynomial）多项式形式



PML Grading（Geometric）
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修正的Maxwell’ equation：


相位匹配条件要求

因此有

所以后续中有  
坐标拉伸 和 各向异性介质 关系
坐标拉伸分别对x，y，z进行复拉伸，x、y、z的拉伸因子分别为
各向异性介质中，  

复拉伸可以写成各向异性介质形式

complex-frequency shifted PML (CFS-PML)有：

通常取





有两种取法，一种为多项式形式，一种为几何形式
几何形式中：

[bookmark: OLE_LINK1]其中为PML层厚度，为坐标位置到PML和普通介质界面的距离，为阶次，为最大电导率，通过反射率来计算, ，。
二维 笛卡尔坐标系
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采用《坐标拉伸和各向异性介质关系》中的式子计算即可
二维 极坐标系
x-y-z坐标系下


u-v-w坐标系下

其中





 



取


由


能得到PML区域的各向异性介质参数：

 
 

三维 笛卡尔坐标系
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采用《坐标拉伸和各向异性介质关系》中的式子计算即可
三维 柱坐标

 
三维 球坐标系
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